附件

医用机器人姿态测试部件材料采购项目需求内容

## 一、跟踪仪靶球0.5英寸

1. 主要参数

1.1规格：0.5英寸

1.2角锥材质：空心铝镜

1.3 光学中心误差：≤±2.5μm

1.4兼容浙江谱麦科技有限公司生产的型号为Vantage E的医用机器人测量主机及附件

2、具体配置：0.5英寸靶球3个

## 跟踪仪靶球1.5英寸

1、主要参数

1.1规格：1.5英寸

1.2角锥材质：空心铝镜

1.3 光学中心误差：≤±2.5μm

1.4兼容浙江谱麦科技有限公司生产的型号为Vantage E的医用机器人测量主机及附件

2、具体配置：1.5英寸靶球3个